Ing. Dušan ŽUFFA, domovník bytového domu 123/10 pre vchody 09/10 a 10/10, 

sídl. Medvedzie 123/10-95, 027 44 Tvrdošín


ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE UŽÍVATEĽOV BYTOV

Bytový dom č.:

123/10
Bloky: 


09/10 a 010/10

Dátum schôdze:
5.5.2009 (utorok)

Zúčastnení:

17 užívateľov, 

Žemličková, Poláčiková, Kozáková, Pariš, Tyrolová, Žuffa, Lajmonová, Balleková, Kurjaková, Žmiják, Kuricová, Uherová, Jurigová, Bzinčáková, Baláková, Kolejáková, Ursíny

Priebeh schôdze a odsúhlasené úlohy pre domovníka:

1. Odsúhlasenie prác pri prestavbe spoločných priestorov, predstavenie všetkých ponúk na stavebné práce ako aj ponúk dodávateľov. Zúčastnení sa dohodli na nasledovnom rozsahu prác, s tým, že celkový harmonogram prác  sa prispôsobí aktuálnemu stavu spoločných priestorov, finančnému krytiu zo zdrojov fondu opráv a BSS...
PREDBEŽNÝ ROZPIS PRÁC – OPRAVA SPOLOČNÝCH PRIESTOROV – BYTOVKA č. 10, vchod 4, sídl. Medvedzie, Tvrdošín


2. 
Strhnutie starého linolea na medziposchodiach


š.150xd.350cm, 2ks na každom poschodí x 8 poschodí = cca. 84m²


ÚLOHA - Položenie novej dlažby na cca. 90m² + položenie sokla .

3.
Strhnutie starej gumy a rohovníkov na schodoch


Schod š.33 x d.110cm, 16 schodov na 1 posch. x 8 posch. = 46m².

ÚLOHA - Položenie novej dlažby na 128 schodov, cca. 50m² + položenie sokla okolo schodov.

4. 
V priestoroch pri pivniciach, kde nie je guma sa položí nová dlažba

ÚLOHA  - Položenie novej dlažby /aj sokel/ = 6x3,5m x (2ks) =  cca.50m².

5. 
V priestoroch pod schodiskovými oknami, kde sú kvety odstrániť starú hladkú olejovú maľbu a položí sa nová dlažba

ÚLOHA  - Položenie novej dlažby + /aj sokel/ = 1,2x1,2m x (8 posch.) =  cca.15m².

6. 
ÚLOHA - Oprava stien priamo pred hlavným vchodom + možný obklad do výšky 1,8m = cca. 8m².

7. 
Strhnutie starého linolea v priestoroch vstupu pri schránkach

ÚLOHA  - Položenie novej dlažby 1,2x3,7m + 5,55x3,2m + 1,35x7,5m =  cca.40m².


8. 
Oprava stien v spoločných priestoroch na jednotlivých poschodiach (najprv očistenie, niekde oprava, de si to bude vyžadovať, na ½ zoškrábanie starej olejovej + nová stierka, záleží od súčasného stavu, nový náter)

ÚLOHA – ½ steny len nový náter = 1,3x4,6m + 1,3x4,5 x (2ks) x 8posch. = cca. 200m².

ÚLOHA – ½ steny zoškrábanie starej olejovej farby + nová stierka + sieťka + nový vodou umývateľný náter = 1,3x4,6m + 1,3x4,5 x (2ks) x 8posch. = cca. 200m².

ÚLOHA  - Stropy len nový náter = 1,2x3,6m + 1,1x2,5 x (2ks) x 8posch.= cca. 120m².

9. 
Oprava stien v spoločných priestoroch (pri pivniciach)


ÚLOHA – ½ steny len nový náter = 5x1,3m + 4,6 x1,3m x (2ks) = cca. 120m².

ÚLOHA – ½ steny, zoškrábanie starej olejovej farby + nová stierka + sieťka + nový vodou umývateľný náter = 5x1,3m + 4,6x1,3m x (2ks) = cca. 120m².

ÚLOHA  - Stropy len nový náter = 5x3,6m x (2ks) = cca. 40m².

10. 
Oprava stien v spoločných priestoroch na vstupe (najprv očistenie, niekde oprava, de si to bude vyžadovať, na ½ zoškrábanie starej olejovej + nová stierka, záleží od súčasného stavu, nový náter )

ÚLOHA – ½ steny len nový náter = 1,3x3,7m + 1,3x5,55m + 1,3x3,7m = cca. 50m².

ÚLOHA – ½ steny, zoškrábanie starej olejovej farby + nová stierka + sieťka + nový vodou umývateľný náter = 1,3x3,7m + 1,3x5,55m + 1,3x3,7m = cca. 50m².

ÚLOHA  - Stropy len nový náter = 1,2x3,7m + 5,55x3,2m + 1,35x7,5m =  cca.35m².

11. 
Oprava stien v spoločných priestoroch (v pivniciach)

ÚLOHA – len nový náter (na bielo) = cca. 200m².


12. 
ÚLOHA  - Očistenie a nový náter na plechové stupačky na chodbe


0,2 x 2,6m + 0,45 x 2,6 = 13,52m².

13. 
Oprava dreveného madla – ÚLOHA - výmena za nové drevené a upravené 

madlo.

14. 
Vchodové drevené dvere (dvojkrídlové) - ÚLOHA - Ošmirgľovanie, nový náter (možno vymurovanie a osadenie nových klasických dverí)

15. 
ÚLOHA - Namaľovanie 15mm širokých tyčiek na zábradlí, spolu 60ks na 1 poschodí, spolu 480ks

16. 
Očistenie starej izolácie na rozvodných rúr  - ÚLOHA - Opláštenie (izoláciou na rúry) rúr v priestoroch pivníc (len pripevnenie novej izolácie na súčasnú)

17. 
ÚLOHA - Založenie nových poštových schránok = 24ks

18. 
ÚLOHA – Vymurovanie YPOR-kou (7cm) pod úplne spodnými schodmi (vytvorenie kočikárne) na obidvoch stranách bytovky ale len do výšky 1,5m + ostierkovanie a namaľovanie + osadenie jednoduchých malých dverí a  položenie 1ks tabule sádrokartón na zakrytie mreží. Alebo zamurovanie do „L“ pri vstupe do výšky 2,6m x dĺžka 5m + ostierkovanie a namaľovanie + osadenie jednoduchých dverí. (podľa toho na čom sa dohodnú nájomníci)


19. 
ÚLOHA – zrušiť staré osvetlenie a nahradenie novým senzorovým.
20. PRÍTOMNÍ NÁJOMNÍCI SA DOHODLI a ODSÚHLASILI, keďže vo fonde opráv je málo finančných prostriedkov, že na prestavbu SA JEDNORÁZOVO FINANANČNE ZLOŽIA a to sumou 130,- EUR na 1 byt a odvody do fondu opráv sa zvýšia zo súčasných 0,50 EUR na 0,65 EUR na 1m²  a to s platnosťou od 1.7.2009. Peniaze bude vyberať domovník a všetkým odovzdá príjmový doklad o prevzatí finančných prostriedkov. Kto nebude môcť uhradiť celú čiastku naraz, môže ju splácať a to najneskôr do 15.7.2009.
21. UPOZORNENIE NÁJOMNÍKOM – Žiadam všetkých, ktorí majú svoje veci a predmety v spoločných priestoroch, chodbách pivníc a na rúrach s TUV, SUV a teplom, aby si tieto predmety v čo najkratšom čase odpratali, inak budú zlikvidované pri spoločnom upratovaní pred prestavbou.
Ing. Dušan Žuffa | domovník 







